**ANEXO II**

**MODELO PARA A PROPOSTA (TIMBRE DA EMPRESA)**

Em atendimento a **Solicitação nº 071/2025**, apresento nossa proposta de preços para ***“Contratação de Empresa para fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual e Equipamentos de Proteção Coletiva*”**

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE

|  |
| --- |
| NOME DE FANTASIA: |
| RAZÃO SOCIAL: |
| CNPJ: |
| INSC. EST.: |
| OPTANTE PELO SIMPLES? SIM ( ) NÃO( ) |
| ENDEREÇO: |
| BAIRRO: | CIDADE: |
| CEP: | E-MAIL: |
| TELEFONE: | FAX: |
| CONTATO DA LICITANTE: | TELEFONE: |
| BANCO DA LICITANTE: | CONTA BANCÁRIA DA LICITANTE: |
| Nº DA AGÊNCIA: |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Qtd** | **Unid.** | **Descrição** | **Valor Unitario** | **Valor Total** | **Marca** |
| 1 | 20 | Par | * ABAFADOR DE RUIDOS TIPO CONCHA – **ACOPLÁVEL** **(CAPACETE)** Protetores auditivos tipo circum-auriculares constituídos por: 2 conchas em plástico; 2 almofadas externas, que entram em contato com a cabeça do usuário; 4 espumas situadas no interior das conchas; Haste plástica para posicionamento das conchas ao redor das orelhas e fixação ao capacete. **Este item deve ser compatível com o capacete Classe B (ITEM 5) desta tabela.**
 |  |  |  |
| 2 | 20 | Un | * ABAFADOR DE RUIDOS TIPO CONCHA - Certificado de aprovação 14.235, atender a todos os requisitos de conforto e proteção; ser dobrável.Constituído por duas conchas em plásticos, apresentando almofadas de espuma em suas laterais e em seu interior.Haste em plástico rígido almofadado e metal que mantém as conchas firmemente seladas contra a região das orelhas do usuário e que sustenta as conchas.
 |  |  |  |
| 3 | 10 | Par | BOTA DE CANO LONGO - TIPO D - Biqueira de Composite - Calçado de segurança tipo bota, confeccionada em PVC emborrachado, injetado, impermeável, acabamento interno com meia de poliéster, com biqueira, Tamanhos de 38 ao 43 |  |  |  |
| 4 | 15 | Par | BOTINA - TIPO B - Calçado de segurança isolante elétrico tipo bota cano baixo, fechamento em cadarço, confeccionado em microfibra e colarinho em material têxtil, forro a gáspea em nãotecido, forro lateral em tecido, palmilha de montagem em fibras antiperfurantes costurada pelo processo strobel, palmilha interna removível, biqueira de composite, solado em poliuretano bidensidade injetado diretamente ao cabedal, resistente à absorção de energia na região do salto e à passagem de corrente elétrica. – **TAMANHOS: de 38 ao 43.**  |  |  |  |
| 5 | 2 | Par | BOTA PROFISSIONAL SOFT WORKS Cano Longo com Biqueira de Composite – Isolante ao frio e Antiderrapante - Feita em EVA - Material emborrachado; Solado antiderrapante - Alto poder antiderrapante; PALMILHA – EVA, com tecido parte superior; Isolação elétrica (Classe 0 / BS/EN 13.832-2/2018 / BS/EN 50.321-1/2018); Resistente a produtos químicos D – J – K – N – O – P – Q – R (ABNT NBR ISO 20.347/2015) |  |  |  |
| 6 | 30 | Un | CAPACETE CLASSE B – azul **com Abafador**, carneira fixada ao casco, regulagem por pino, suspensão ajuste fácil, protetor auditivo tipo concha (acoplável ao capacete), constituído por dois abafadores de plástico (possibilitando a sua troca) apresentando almofadas de vedação e espuma no seu interior, com tira jugular. **Compatível com abafador tipo concha acoplável (item 1) desta tabela.** |  |  |  |
| 7 | 10 | Un | CAPACETE CLASSE B – Capacete de Segurança para uso na indústria, tipo II (aba frontal), classe B com as suspensões: Push-Key e Fas-Trac III, todas com e sem jugular, e Fas-Trac Force com queixeira. Cores: Azul. **Este equipamento deverá apresentar o selo de marcação do INMETRO**. |  |  |  |
| 8 | 10 | Un | CAVALETE DE SINALIZAÇÃO VAZADO PLÁSTICO, material polietileno, com faixas REFLETIVAS brancas, cor azul, com escrita "SAAE". Altura de 1,16 metros. Peso total: 6,2 kg (+ ou – 10%). Parede dupla. Parede vazada. Polietileno Semiflexível. Compartimento para água ou areia. |  |  |  |
| 9 | 40 | Un | CHAPÉU AUSTRALIANO Com Proteção De Pescoço Azul Marinho  |  |  |  |
| 10 | 10 | Un | CINTA DUPLA para roçadeira – ajustável, almofadado, compatível com roçadeiras Stihl.  |  |  |  |
| 11 | 30 | Un | * CONE RÍGIDO para Sinalização e Segurança- 75 cm, confeccionado em polietileno, na cor **azul** com fendas para correntes e fitas. Medida: 40x40x75 cm e base de borracha – com 2 faixas reflexivas brancas.
 |  |  |  |
| 12 | 10 | Un | FITA ZEBRADA confeccionada em filme de polietileno sem adesivo, resistente e durável, usado para demarcação e sinalização de áreas, isolamentos, locais que apresentam algum tipo de risco, controle de acesso e tráfego de pessoas, estacionamentos, obras, sinalização viária, eventos, entre outros. Rolo de 70mm x 200 mts |  |  |  |
| 13 | 50 | Un | LOÇÃO REPELENTE DE INSETOS - Repelente eficaz contra o Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika, chikungunya, malária e febre amarela. Proteção de no mínimo 4 horas. Com aloe vera, suave fragrância. Dermatologicamente testado, Frasco com 200 ml |  |  |  |
| 14 | 100 | Par | LUVA CONFECCIONADA EM VAQUETA NATURAL, costurada com linha de nylon, com reforço palmar interno em raspa e elástico embutido no dorso, reforço externo na palma na forma de tiras entre o polegar e indicador e entre o indicador e dedo mínimo**, tamanho grande/extra grande** |  |  |  |
| 15 | 150 | Un | LUVA NITRÍLICA COM FORRO - Luva de segurança confeccionada em nitrila, revestimento interno em flocos de algodão, relevo antiderrapante na face palmar e ponta dos dedos. |  |  |  |
| 16 | 150 | Un | LUVA NITRÍLICA FLOCADA 46 CM - Luva de proteção confeccionada em borracha nitrílica – NBR com revestimento interno de algodão flocado – comprimento 460 mm. |  |  |  |
| 17 | 15 | Un | LUVAS DE RASPA PUNHO LONGO 20CM - Luva de segurança confeccionada em vaqueta curtida ao cromo, formato de cinco dedos com reforço na palma, reforço de costura entre polegar e indicador e entre dedos anelares, com viés de acabamento e elástico no dorso. Punho curto de 7 cm, médio de 15 cm (em raspa) e longo de 20 cm (em raspa). |  |  |  |
| 18 | 60 | Par | MANGOTE ELASTANO PROTEÇÃO UV - Manguito de poliéster-elastano com proteção UV |  |  |  |
| 19 | 2 | Un | MASCARA DE SOLDA AUTOMÁTICA – Deve oferecer escurecimento automático – proteção de partículas volantes frontais, radiação ultravioleta, infravermelho e luminosidade intensa. Com apoio para cabeça completamente ajustável, proporciona maior conforto e menor fadiga, Bateria interna recarregável através de célula solar; Escurecimento automático; Protege o usuário de particulas volantes frontais, radiação ultravioleta, infravermelho e luminosidade internsa. |  |  |  |
| 20 | 10 | Un | ÓCULOS SOBREPOR CINZA - óculos de segurança com armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato disponível nas cores incolor com apoio nasal, meia borda na parte superior e proteção lateral, hastes tipo espátula confeccionadas do mesmo material da armação com seis fendas para ventilação fixadas à armação através de pinos plásticos. aprovado para: Proteção dos olhos do usuário contra impactos de partículas volantes **e contra raios ultravioleta (UV)** e, no caso do visor de cor cinza, contra luz intensa (l). |  |  |  |
| 21 | 5 | Un | ÓCULOS SOBREPOR INCOLOR - Óculos de segurança com armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato disponível nas cores incolor com apoio nasal, meia borda na parte superior e proteção lateral, hastes tipo espátula confeccionadas do mesmo material da armação com seis fendas para ventilação fixadas à armação através de pinos plásticos. Aprovado para: PROTEÇÃO DOS OLHOS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES **E CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (UV).** |  |  |  |
| 22 | 60 | Un | ÓCULOS SUMMER CINZA - Proteção UV400: **Filtra 99,9% dos raios UVA/UVB até 380 nm**, Proteção lateral, Armação 0% metal: Isenta de partes metálicas,Normas: ANSI-ISEA Z87.1, Z87+ U6  |  |  |  |
| 23 | 60 | Un | ÓCULOS SUMMER INCOLOR - Proteção UV400: **Filtra 99,9% dos raios UVA/UVB até 380 nm**, Proteção lateral, Armação 0% metal: Isenta de partes metálicas,* Normas: ANSI-ISEA Z87.1, Z87+ U6
 |  |  |  |
| 24 | 50 | Un | ÓCULOS SWAT CINZA - Óculos de segurança, modelo ampla visão, constituído de armação confeccionado em uma única peça de material flexível, com ventilação indireta na parte superior e na parte inferior da armação e visor de policarbonato com propriedade antiembaçante. O ajuste à face do usuario é feito através de um tirante elástico, regulável por meio de fivela plástica. **Lentes em policarbonato com proteção UV,** Tratamento antirrisco e antiembaçanteVentilação direta, Armação em PVC flexível com elástico ajustável, Ideal para o uso combinado com abafadores tipo concha |  |  |  |
| 25 | 50 | Un | ÓCULOS SWAT INCOLOR - Óculos de segurança, modelo ampla visão, constituído de armação confeccionado em uma única peça de material flexível, com ventilação indireta na parte superior e na parte inferior da armação e visor de policarbonato com propriedade antiembaçante. O ajuste à face do usuario é feito através de um tirante elástico, regulável por meio de fivela plástica. **Lentes em policarbonato com proteção UV,** Tratamento antirrisco e antiembaçanteVentilação direta, Armação em PVC flexível com elástico ajustávelIdeal para o uso combinado com abafadores tipo concha |  |  |  |
| 26 | 10 | Par | PERNEIRA: Perneira de segurança confeccionada em material sintético, proteção de timbre em três talas, fechamento em velcro |  |  |  |
| 27 | 30 | Un | PROTETOR AUDITIVO - Protetor auditivo de segurança, tipo plug de três flanges, confeccionado em silicone na cor salmão atóxico/antialérgico, com cordão. |  |  |  |
| 28 | 20 | Un | PROTETOR FACIAL - Protetor facial composto de coroa em material plástico rígido preto que cobre a parte frontal do crânio do usuário e se estende até a parte lateral da cabeça, sendo fixada à carneira por meio de dois parafusos plásticos, carneira confeccionada em material plástico branco com tamanho regulável por meio de ajuste simples, onde a parte frontal é recoberta com uma espuma para absorção de suor, visor confeccionado em material plástico (PTG) disponível nas cores incolor e verde com cerca de 230 mm de largura e 180 mm de altura preso à coroa por meio de cinco pinos plásticos. |  |  |  |
| 29 | 80 | Un | PROTETOR SOLAR UV FPS 60 – COM REPELENTE DE INSETOS – Deve proporcionar uma alta proteção a ação nociva aos raios ultravioleta dos tipos UVA e UVB, proteger também contra queimaduras provocadas pela radiação UVB; **com repelente de insetos,** Produto de fácil aplicação e rápida absorção, com toque seco, promover maciez e suavidade à pele, prevenindo o aparecimento de manchas e rugas decorrentes do envelhecimento precoce induzido pela radiação UVA; FPS 60; 120g; Dermatologicamente testado e hipoalergênico, é resistente a água e livre de óleo |  |  |  |
| 30 | 10 | Un | VESTIMENTA TIPO AVENTAL - Avental de segurança confeccionado em raspa, tiras em raspa e fivelas metálicas no pescoço e na cintura presas por costuras para ajuste, PARA SOLDA.  |  |  |  |
| 31 | 20 | Un | VESTIMENTA TIPO CAPA TRANSPARENTE- Capa de segurança confeccionada em tecido de náilon emborrachado, com uma face em poliamida e outra em PVC, emendas através de costuras impermeabilizadas, fechamento frontal, com capuz fixoajustado por cadarços com regulador e ponteiras em PVC, punhos ajustados com elástico. **TAMANHOS G/GG/EXG** |  |  |  |
| 32 | 4 | Un | VESTIMENTA TIPO JARDINEIRA - Jardineira de segurança em tecido sintético plastificado com PVC, impermeabilizada nas costuras através do processo termo eletrônico, alças com reguladores para ajuste, botas de PVC acopladas. **TAMANHO G/GG/EXG** |  |  |  |
| **VALOR TOTAL** |  |

VALIDADE DA PROPOSTA:

**- 60 (sessenta) dias corridos, a partir de sua apresentação**;

**OBS: Conforme § 12 do artigo 18 do Decreto Municipal n° 7.077/2024, na hipótese de dispensa de licitação com base nos Incisos I e II do Art. 75 da Lei Federal n° 14.133, de 1° de abril de 2021, a estimativa de preços poderá ser realizada concomitantemente à seleção da proposta economicamente mais vantajosa, mediante solicitação formal de cotações a fornecedores.**

1. declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

 a) A proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) A intenção de apresentar a proposta não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação quanto a participar ou não da referida licitação;

d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação antes da adjudicação do objeto da referida contratação;

e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas;

f) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do SAAE de Cândido Mota antes da abertura oficial das propostas;

 g) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

 h) Declaramos que os preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, seguros, taxas, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto, sendo quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou incorretamente cotados, considerados inclusos nos preços, não podendo ser cogitado pleito de acréscimo, a esse ou qualquer título, devendo o objeto ser fornecido sem ônus adicional.

LOCAL E DATA

CARIMBO DA EMPRESA/ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

**ANEXO III**

**DECLARAÇÃO CONJUNTA**

 A empresa\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ Nº \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, estabelecida na Rua \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Nº \_\_\_\_\_\_, Bairro \_\_\_\_\_\_\_\_, no município de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, estado de\_\_\_\_\_, por intermédio de seu representante legal o Sr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nacionalidade, estado civil, profissão, Cadastrado sob o CPF nº\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, RG nº , residente e domiciliado na Rua , nº , município de , estado de , CEP nº , no uso de suas atribuições legais, vem:

**DECLARAR**, para fins de habilitação no processo, que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme Inciso IV do art. 63 da Lei Federal 14.133/21;

**DECLARAR,** para fins de habilitação no processo, que não emprega menores de 18 em trabalhos noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos conforme disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal nº14.133/21.

**DECLARAR,** para fins de habilitação no processo, que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta

**DECLARAR**, para fins de habilitação no Processo, sob as penas da Lei, que cumpre plenamente aos requisitos de habilitação e que inexistem fatos impeditivos à habilitação e participação no referido certame, uma vez que se fazem, até o presente momento, satisfeitas as exigências contidas na Lei nº 14.133/21;

**DECLARAR,** para fins de habilitação **e** vigência do Contrato, não possui cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do órgão ou entidade contratante ou de agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, observando o disposto artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133/21;

Cândido Mota, \_\_\_de\_\_\_\_\_\_\_\_\_de2025.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nome:

Cargo:

**ANEXO IV**

**DADOS DO RESPONSÁVEL POR ASSINAR O CONTRATO/EMPENHO**

**PROCESSO Nº. 013/2025**

**DISPENSA LICITAÇÃO Nº: 010/2025**

Informo para os devidos fins, que o responsável por assinar o contrato pela empresa\_\_\_\_\_\_\_\_, será o(a) seu/sua representante legal, o(a) Sr(a).\_\_\_\_\_\_\_\_, cujo os dados complementares para o preenchimento do Contrato encontram-se abaixo:

Cargo:

CPF:

RG:

Endereço residencial completo:

E-mail institucional:

E-mail pessoal:

Telefone(s):

..................., ........de...............de 2024.

Razão Social da Empresa

Nome do responsável/procurador

Cargo do responsável/procurador

N° do documento de identidade