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Parte superior do formulário

ANEXO II
MODELO PARA A PROPOSTA (TIMBRE DA EMPRESA)

REF. ÁS SOLICITAÇÕES N° 0230 e 231/2026
DISPENSA N° 032/2026
PROCESSO N° 042/2026
 Em atendimento, apresento nossa proposta de preços para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE
	NOME DE FANTASIA:

	RAZÃO SOCIAL:

	CNPJ:

	INSC. EST.:

	OPTANTE PELO SIMPLES? SIM (	) NÃO(	)

	ENDEREÇO:

	BAIRRO:
	CIDADE:

	CEP:
	E-MAIL:

	TELEFONE:
	FAX:

	CONTATO DA LICITANTE:
	TELEFONE:



	ITEM
	QTDE
	UN
	CÓDIGO
CATMAT
	DESCRIÇÃO
	VALOR UNITÁRIO
	VALOR TOTAL
	MARCA

	1
	20
	Par
	8430
	BOTA DE CANO LONGO - TIPO D - Biqueira de Composite - Calçado de segurança tipo bota, confeccionada em poliuretano, injetado, impermeável, acabamento interno com meia de poliéster, com biqueira de composite, fechado por inteiro. (BRACOL ECOBOOTS ou superior) TAMANHOS: 38 ao 43.
	
	
	

	2
	40
	Par
	4240
	BOTINA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA DE COMPOSITE, dorso acolchoado, confeccionada em microfibra tipo raspa Nanopelle preta, fechamento em elástico nas laterais, forração interna, palmilha resistente a perfuração e solado bidensidade.  TAMANHOS:  38 ao 43 
	
	
	

	
3
	2
	Par
	8430
	BOTA PROFISSIONAL SOFT WORKS Cano Longo com Biqueira de Composite – Isolante ao frio e Antiderrapante - Feita em EVA - Material emborrachado; Solado antiderrapante - Alto poder antiderrapante; PALMILHA – EVA, com tecido parte superior; Isolação elétrica (Classe 0 / BS/EN 13.832-2/2018 / BS/EN 50.321-1/2018); Resistente a produtos químicos D – J – K – N – O – P – Q – R (ABNT NBR ISO 20.347/2015)
	
	
	

	4
	6
	Un
	6310
	Cavalete de Sinalização Vazado Plástico, material polietileno, com faixas REFLETIVAS brancas, com escrita "SAAE". Altura de 1,16 metros. Peso total: 6,2 kg (+ ou – 10%). Parede dupla. Parede vazada. Polietileno Semiflexível. Compartimento para água ou areia, de acordo com o código de trânsito brasileiro
	
	
	

	5
	10
	Un
	8415
	Chapéu Australiano Com Proteção De Pescoço Azul Marinho 
	
	
	

	6
	3
	Un
	4240
	Cinta dupla para roçadeira – ajustável, almofadado, compatível com roçadeiras Stihl. 
	
	
	

	7
	20
	Un
	6310
	Cone Rígido para Sinalização e Segurança-  75 cm, confeccionado em polietileno, com fendas para correntes e fitas. Medida: 40x40x75 cm e base de borracha – com 2 faixas reflexivas brancas, de acordo com o código de trânsito brasileiro.
	
	
	

	8
	15
	Un
	6310
	Fita zebrada confeccionada em filme de polietileno sem adesivo, resistente e durável, usado para demarcação e sinalização de áreas, isolamentos, locais que apresentam algum tipo de risco, controle de acesso e tráfego de pessoas, estacionamentos, obras, sinalização viária, eventos, entre outros. Rolo de 70mm x  200 mts
	
	
	

	9
	40
	Un
	6508
	Loção repelente de insetos - Repelente eficaz contra o Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika, chikungunya, malária e febre amarela. Proteção de no mínimo 4 horas. Com aloe vera, suave fragrância. Dermatologicamente testado, Frasco com 200 ml
	
	
	

	10
	100
	Par
	4240
	Luva confeccionada em vaqueta natural, costurada com linha de nylon, com reforço palmar interno em raspa e elástico embutido no dorso, reforço externo na palma na forma de tiras entre o polegar e indicador e entre o indicador e dedo mínimo, tamanho grande/extra grande
	
	
	

	11
	150
	Un
	4240
	Luva Nitrílica Com Forro - Luva de segurança confeccionada em nitrila, revestimento interno em flocos de algodão, relevo antiderrapante na face palmar e ponta dos dedos.
	
	
	

	12
	20
	Un
	4240
	LUVA NITRÍLICA FLOCADA 46 CM - Luva de proteção confeccionada em borracha nitrílica – NBR com revestimento interno de algodão flocado – comprimento 460 mm.
	
	
	

	13
	10
	Un
	4240
	Luvas de Raspa Punho Longo 20CM - Luva de segurança confeccionada em vaqueta curtida ao cromo, formato de cinco dedos com reforço na palma, reforço de costura entre polegar e indicador e entre dedos anelares, com viés de acabamento e elástico no dorso. Punho curto de 7 cm, médio de 15 cm (em raspa) e longo de 20 cm (em raspa).
	
	
	

	14
	30
	Un
	4240
	ÓCULOS SWAT CINZA - Óculos de segurança, modelo ampla visão, constituído de armação confeccionado em uma única peça de material flexível, com ventilação indireta na parte superior e na parte inferior da armação e visor de policarbonato com propriedade antiembaçante. O ajuste à face do usuario é feito através de um tirante elástico, regulável por meio de fivela plástica. Lentes em policarbonato com proteção UV, Tratamento antirrisco e antiembaçante
Ventilação direta, Armação em PVC flexível com elástico ajustável, Ideal para o uso combinado com abafadores tipo concha (STEELFLEX ROMA FUMÊ ou superior)
	
	
	

	15
	10
	Un
	4240
	ÓCULOS SWAT INCOLOR - Óculos de segurança, modelo ampla visão, constituído de armação confeccionado em uma única peça de material flexível, com ventilação indireta na parte superior e na parte inferior da armação e visor de policarbonato com propriedade antiembaçante. O ajuste à face do usuario é feito através de um tirante elástico, regulável por meio de fivela plástica. Lentes em policarbonato com proteção UV, Tratamento antirrisco e antiembaçante
Ventilação direta, Armação em PVC flexível com elástico ajustável
Ideal para o uso combinado com abafadores tipo concha (STEELFLEX ROMA INCOLOR ou superior)
	
	
	

	16
	05
	Par
	4240
	PERNEIRA: Perneira de segurança confeccionada em material sintético, proteção de timbre em três talas, fechamento em velcro
	
	
	

	17
	10
	Un
	4240
	PROTETOR FACIAL - Protetor facial composto de coroa em material plástico rígido preto que cobre a parte frontal do crânio do usuário e se estende até a parte lateral da cabeça, sendo fixada à carneira por meio de dois parafusos plásticos, carneira confeccionada em material plástico branco com tamanho regulável por meio de ajuste simples, onde a parte frontal é recoberta com uma espuma para absorção de suor, visor confeccionado em material plástico (PTG) disponível nas cores incolor e verde com cerca de 230 mm de largura e 180 mm de altura preso à coroa por meio de cinco pinos plásticos.
	
	
	

	18
	50
	Un
	6508
	PROTETOR SOLAR UV FPS 60 – COM REPELENTE DE INSETOS – Deve proporcionar uma alta proteção a ação nociva aos raios ultravioleta dos tipos UVA e UVB, proteger também contra queimaduras provocadas pela radiação UVB; com repelente de insetos, Produto de fácil aplicação e rápida absorção, com toque seco, promover maciez e suavidade à pele, prevenindo o aparecimento de manchas e rugas decorrentes do envelhecimento precoce induzido pela radiação UVA; FPS 60; embalagem de 120g; Dermatologicamente testado e hipoalergênico, é resistente a água e livre de óleo, sem efeito esbranquiçado. PRAZO DE VALIDADE DE AO MENOS 24 MESES.
	
	
	

	19
	2
	Un
	6508
	PROTETOR SOLAR UV FPS 60 – COM REPELENTE DE INSETOS – Deve proporcionar uma alta proteção a ação nociva aos raios ultravioleta dos tipos UVA e UVB, proteger também contra queimaduras provocadas pela radiação UVB; com repelente de insetos, Produto de fácil aplicação e rápida absorção, com toque seco, promover maciez e suavidade à pele, prevenindo o aparecimento de manchas e rugas decorrentes do envelhecimento precoce induzido pela radiação UVA; FPS 60; Bombona de 1kg; Dermatologicamente testado e hipoalergênico, é resistente a água e livre de óleo, sem efeito esbranquiçado. PRAZO DE VALIDADE DE AO MENOS 24 MESES.
	
	
	

	20
	10
	Un
	8415
	VESTIMENTA TIPO AVENTAL - Avental de segurança confeccionado em raspa, tiras em raspa e fivelas metálicas no pescoço e na cintura presas por costuras para ajuste, PARA SOLDA.
	
	
	

	21
	4
	Un
	8415
	VESTIMENTA TIPO AVENTAL avental para alta proteção química confeccionado em trevira, dupla face preto e laranja. (PLASTCOR KP1000 ou superior).
	
	
	

	22
	5
	Un
	8415
	VESTIMENTA TIPO CAPA TRANSPARENTE- Capa de segurança confeccionada em tecido de náilon emborrachado, com uma face em poliamida e outra em PVC, emendas através de costuras impermeabilizadas, fechamento frontal, com capuz fixo
ajustado por cadarços com regulador e ponteiras em PVC, punhos ajustados com elástico. TAMANHOS G/GG/EXG.
	
	
	

	23
	6
	Un
	8415
	VESTIMENTA TIPO JARDINEIRA MACACÃO de saneamento, em PVC RESISTENTE ou TREVIRA, com botas acopladas, 100% impermeável.tam, GG, bota tam. 42/43.
	
	
	

	TOTAL
	



VALIDADE DA PROPOSTA:
- 60 (sessenta) dias corridos, a partir de sua apresentação; 
1. declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:
 a)  A proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
b) A intenção de apresentar a proposta não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação quanto a participar ou não da referida licitação;
d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação antes da adjudicação do objeto da referida contratação; 
e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; 
f) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do SAAE de Cândido Mota antes da abertura oficial das propostas;
 g) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.
 h) Declaramos que os preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, seguros, taxas, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto, sendo quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou incorretamente cotados, considerados inclusos nos preços, não podendo ser cogitado pleito de acréscimo, a esse ou qualquer título, devendo o objeto ser fornecido sem ônus adicional.

i) Declara que leu, compreendeu e concorda integralmente com todas as disposições constantes no Termo de Referência, comprometendo-se a cumprir integralmente as condições, prazos e especificações nele estabelecidos.
LOCAL E DATA


CARIMBO DA EMPRESA/ASSINATURA DO RESPONSÁVEL










































ANEXO III
DECLARAÇÃO CONJUNTA

REF. ÁS SOLICITAÇÕES N° 0230 e 231/2026
DISPENSA N° 032/2026
PROCESSO N° 042/2026


 A empresa_________________________________, inscrita no CNPJ Nº _______________________________, estabelecida na Rua _______________________, nº. ______, Bairro ________, no município de _________________, estado de_____, por intermédio de seu representante legal o Sr. ________________________________, nacionalidade, estado civil, profissão, Cadastrado sob o CPF nº. __________________________, RG nº       , residente e domiciliado na Rua                         , nº.           ,  Cep.              , no município de                    , estado de                   , no uso de suas atribuições legais, vem: 

DECLARAR, para fins de habilitação no processo, que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme Inciso IV do art. 63 da Lei Federal 14.133/21;
DECLARAR, para fins de habilitação no processo, que não emprega menores de 18 em trabalhos noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos conforme disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal nº14.133/21. 
DECLARAR, para fins de habilitação no processo, que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
DECLARAR, para fins de habilitação no Processo, sob as penas da Lei, que cumpre plenamente aos requisitos de habilitação e que inexistem fatos impeditivos à habilitação e participação no referido certame, uma vez que se fazem, até o presente momento, satisfeitas as exigências contidas na Lei nº 14.133/21;   
DECLARAR, para fins de habilitação e vigência do Contrato, não possui cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do órgão ou entidade contratante ou de agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, observando o disposto artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133/21;

Cândido Mota, ___de_________de 2026.



___________________________________________
Nome:
Cargo:
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ANEXO IV
DADOS DO RESPONSÁVEL POR ASSINAR O CONTRATO/EMPENHO


REF. ÁS SOLICITAÇÕES N° 0230 e 231/2026
DISPENSA N° 032/2026
PROCESSO N° 042/2026



Informo para os devidos fins, que o responsável por assinar o contrato pela empresa________, será o(a) seu/sua representante legal, o(a) Sr(a).________, cujo os  dados complementares para o preenchimento do Contrato encontram-se abaixo:


Cargo:
CPF:
RG:
Endereço residencial completo:
E-mail institucional:
E-mail pessoal:
Telefone(s):

..................., ........de...............de 2026.



Razão Social da Empresa
Nome do responsável/procurador
Cargo do responsável/procurador
N° do documento de identidade
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